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	ҠАРАР
	
	ПОСТАНОВЛЕНИЕ

	
	
	

	06  май 2025 й.
	№22
	06  мая 2025г.


  О порядке проведения оценки технического состояния автомобильных дорог

 общего пользования местного значения, расположенных на
на территории сельского поселения Мраковский сельсовет муниципального  района Гафурийский район Республики Башкортостан 

В соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 14 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 № 131-ФЗ, со статьями 13, 15, 17 Федерального закона от 08.11.2007 г. № 257-ФЗ                               «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Приказом Минтранса РФ от 07.08.2020 г. № 288 «О порядке проведения оценки технического состояния автомобильных дорог»  постановляю:

1. Утвердить Порядок проведения оценки технического состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения расположенных на территории   сельского поселения Мраковский сельсовет муниципального  района Гафурийский район Республики Башкортостан согласно приложению №1.

2. Утвердить Положение о постоянно действующей комиссии по оценке технического состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения согласно                 приложению №2.

3. Создать и утвердить состав комиссии по оценке технического состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения расположенных на территории сельского поселения Мраковский сельсовет муниципального  района Гафурийский район Республики Башкортостан    согласно приложению.

4. В соответствии с ст.30 Устава сельского поселения Мраковский сельсовет муниципального района Гафурийский район Республики Башкортостан опубликовать постановление на  официальном сайте администрации сельского поселение Мраковский сельсовет www.mrakovog.ru,  
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава  сельского  поселения                                                          С.В.Иванов       
ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ
постановления Администрации сельского поселения Мраковский сельсовет муниципального района Гафурийский район Репсублики Башкортостан
«О порядке проведения оценки технического состояния автомобильных дорог

 общего пользования местного значения, расположенных на территории 

 сельского поселения Мраковский сельсовет муниципального  района Гафурийский район Республики Башкортостан»
	Должность, наименование служб администрации, предприятия, организации, учреждения
	Ф.И.О.
	Подпись

	Примечание

	Глава администрации сельского поселения
	Иванов С.В.
	
	

	Управляющий делами
	Иванова С.Н.
	
	

	Зам.главы Администрации МР Гафурийский район (по согласованию)
	Киекбаев Ф.З.
	
	

	Мастер участка  Гафурийского района  АО «Башкиравтодор»          (по согласованию)


	Бухарметов Э.М.
	
	









Приложение №1 

к Положению о проведении оценки технического состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения  на территории администрации сельского поселения Мраковский сельсовет муниципального района Гафурийский район Республики Башкортостан
Порядок
проведения оценки технического состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения, расположенных на территории сельского поселения Мраковский сельсовет муниципального  района Гафурийский район Республики Башкортостан
1. Настоящий Порядок проведения оценки технического состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения (далее - Порядок) устанавливает правила определения соответствия транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог общего пользования местного расположенных на территории сельского поселения Мраковский сельсовет муниципального  района Гафурийский район Республики Башкортостан, требованиям технических регламентов, а также иным нормативным актам в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в сфере технического регулирования.

2. Для целей настоящего Порядка применяются следующие термины:

- Оценка технического состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения расположенных на территории сельского поселения Мраковский сельсовет муниципального  района Гафурийский район Республики Башкортостан;  

- Установление соответствия транспортно - эксплуатационных характеристик автомобильной дороги, полученных на основании данных ее диагностики, требованиям технических регламентов, а также иным нормативным документам в соответствии с требованиями законодательства российской Федерации в сфере технического регулирования;

- Диагностика автомобильной дороги местного значения понимается комплекс работ по обследованию, сбору и анализу информации о параметрах, характеристиках и условиях функционирования автомобильной дороги, о наличии повреждений ее элементов и причин их появления, о характеристиках транспортных потоков;

- Транспортно-эксплуатационные характеристики автомобильной дороги - комплекс характеристик технического уровня автомобильной дороги и ее эксплуатационного состояния, обеспечивающий требуемые потребительские свойства автомобильной дороги.

3. К основным постоянным параметрам и характеристикам автомобильной дороги, определяющим ее технический уровень, относятся: ширина проезжей части и земляного полотна; габарит приближения; длины прямых, число углов поворотов в плане трассы и величины их радиусов; протяженность подъемов и спусков; продольный и поперечный уклоны;

высота насыпи и глубина выемки; габариты искусственных дорожных сооружений; наличие элементов водоотвода; наличие элементов обустройства дороги и технических средств организации дорожного движения.

4. К основным переменным постоянным параметрам и характеристикам автомобильной дороги, определяющим ее эксплуатационное состояние относятся: продольная ровность и колейность дорожного покрытия; сцепные свойства дорожного покрытия и состояние обочин; прочность дорожной одежды; грузоподъемность искусственных дорожных сооружений; объем и вид повреждений проезжей части, земляного полотна и системы водоотвода, искусственных дорожных сооружений, элементов обустройства дороги и технических средств организации дорожного движения.

5. К основным показателям потребительских свойств относятся:

- средняя скорость движения транспортного потока;

- безопасность и удобство транспортного потока;

- пропускная способность и уровень загрузки автомобильной дороги движением;

- среднегодовая интенсивность движения и состав транспортного потока; 

- способность дороги пропускать транспортные средства с допустимыми

для движения осевыми нагрузками, общей массой и габаритами;

- степень воздействия дороги на окружающую среду.

6. Оценка технического состояния автомобильных дорог местного значения проводится: в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения – сельского поселения Мраковский сельсовет муниципального района Гафурийский район Республики Башкортостан в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности, либо уполномоченной ей организацией.

7. Для проведения работ по диагностике и оценке технического состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения, могут привлекаться организации, имеющие необходимые приборы, оборудование, передвижные лаборатории и квалифицированный персонал, на основе конкурсов (аукционов), проводимых в соответствии с законодательством Российской Федерации.

8. Результаты оценки технического состояния автомобильной дороги используются для:

- формирования и обновления автоматизированного банка дорожных и мостовых данных; заполнения форм государственной статистической отчетности; оценки потребности в работах по реконструкции, капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог;

- ежегодного и среднесрочного планирования работ по реконструкции, капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог;

- разработки обоснований по реконструкции, капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог и развитию дорожной сети с выбором приоритетных объектов; разработки программ по повышению безопасности дорожного движения; определения возможности движения транспортного средства, осуществляющего перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, по автомобильной дороге;

- организации временного ограничения или прекращения движения транспортных средств по автомобильным дорогам; оценки эффективности использования новых технологий, материалов, машин и механизмов при реконструкции, капитальном ремонте, ремонте и содержании автомобильных дорог; формирования муниципального реестра автомобильных дорог местного значения; иных целей, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

 
Приложение №2
к Положению о проведении оценки технического состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения  на территории администрации сельского поселения Мраковский сельсовет муниципального района Гафурийский район Республики Башкортостан
Положение
о постоянно действующей комиссии по оценке технического состояния

 автомобильных дорог общего пользования местного значения сельского поселения Мраковский сельсовет муниципального района Гафурийский район Республики Башкортостан
Постоянно действующая комиссия по оценке технического состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения, (далее - комиссия) является коллегиальным органом, осуществляющим обследование состояния дорог общего пользования, за исключением автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных транспортных инженерных сооружений федерального и регионального значения, расположенных на территории сельского поселения Мраковский сельсовет муниципального  района Гафурийский район Республики Башкортостан, с целью выработки предложений по устранению недостатков в состоянии, оборудовании и содержании автомобильных дорог общего пользования.

1. Комиссия в своей деятельности руководствуется федеральными, республиканскими законами, нормативно-правовыми актами Администрации сельского поселения Мраковский сельсовет муниципального района Гафурийский район Республики Башкортостан и настоящим Положением.
Основной задачей комиссии является оценка соответствия технического состояния и уровня содержания, автомобильных дорог общего пользования местного значения, установленным государственными стандартами Российской Федерации, строительными нормами и правилами, техническими правилами ремонта и содержания автомобильных дорог, другими нормативными документами.

2. Основной функцией комиссии является непосредственное обследование автомобильных дорог общего пользования. Для осмотра автомобильных дорог общего пользования могут привлекаться специализированные организации.

3. Оценка технического состояния автомобильных дорог проводится комиссией не реже одного раза в год.  
4. Организация работы комиссии осуществляется в соответствии с графиком, утверждаемым председателем комиссии, а в случае необходимости - по инициативе председателя комиссии.

5. Виды диагностики приведены в Приложении №3 к настоящему постановлению.

6. В процессе диагностики технического состояния автомобильных дорог определяются:

1) параметры и характеристики автомобильной дороги, определяющие степень соответствия нормативным требованиям постоянных (незначительно меняющихся в процессе эксплуатации или меняющихся после реконструкции и капитального ремонта) параметров и характеристик автомобильной дороги (технический уровень автомобильной дороги):

ширина проезжей части и земляного полотна; габарит приближения;

длины прямых, число углов поворотов в плане трассы и величины их радиусов;

протяженность подъемов и спусков; 

продольный и поперечный уклоны;

высота насыпи и глубина выемки;

габариты искусственных дорожных сооружений;

наличие элементов водоотвода;

наличие элементов обустройства дороги и технических средств организации дорожного движения;

2) параметры и характеристики автомобильной дороги, определяющие степень соответствия нормативным требованиям переменных параметров и характеристик автомобильной дороги, организации и условий дорожного движения, изменяющихся в процессе эксплуатации автомобильной дороги (эксплуатационное состояние автомобильной дороги):

продольная ровность и колейность дорожного покрытия;

сцепные свойства дорожного покрытия и состояние обочин;

прочность дорожной одежды;

грузоподъемность искусственных дорожных сооружений; 

объем, и вид повреждений проезжей части, земляного полотна и системы водоотвода, искусственных дорожных сооружений, элементов обустройства дороги и технических средств организации дорожного движения;

3) характеристики автомобильной дороги, определяющие совокупность показателей, влияющих на эффективность и безопасность работы автомобильного транспорта, отражающих интересы пользователей и степень влияния на окружающую среду (потребительские свойства автомобильной дороги):

- средняя скорость движения транспортного потока;

- безопасность и удобство движения транспортного потока;

- пропускная способность и уровень загрузки автомобильной, дороги движением;

- среднегодовая суточная интенсивность движения и состав транспортного потока;

- способность дороги пропускать транспортные средства с допустимыми для движения осевыми нагрузками, общей массой и габаритами;

- степень воздействия дороги на окружающую среду.

7. Результаты обследования дорожных условий оформляются актом оценки технического состояния автомобильных дорог, расположенных на территории сельского поселения Мраковский сельсовет муниципального  района Гафурийский район Республики Башкортостан  (далее - акт), согласно Приложению № 4   к настоящему Положению, в котором дается заключение комиссии о возможности эксплуатации действующих дорог общего пользования.

8. Акт подписывается председателем, если за него проголосовало не менее двух третей                        от числа членов комиссии.

Приложение №3
к Положению о проведении оценки технического состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения  на территории администрации сельского поселения Мраковский сельсовет муниципального района Гафурийский район Республики Башкортостан
Виды диагностики
автомобильных дорог общего пользования местного значения, расположенных на территории сельского поселения Мраковский сельсовет муниципального  района Гафурийский район Республики Башкортостан
	№
	Вид диагностики
	Состав работ
	Периодичность проведения диагностики

	1
	Первичная

диагностика
	Инструментальное и визуальное обследование по параметрам, влияющим на транспортно-эксплуатационные характеристики автомобильных дорог
	один раз в 3 - 5 лет

	2
	Повторная

диагностика
	Инструментальное и визуальное обследование с выборочным количеством параметров, влияющих на транспортно-эксплуатационные характеристики автомобильных дорог
	один раз в год

	3
	Приемочная

диагностика
	Инструментальное и визуальное обследование по параметрам, влияющим на транспортно-эксплуатационные характеристики автомобильных дорог
	при вводе автомобильной дороги (участков дороги) в эксплуатацию после строительства, реконструкции или капитального ремонта

	4
	Специализированная

диагностика
	Детальное инструментальное и визуальное обследование автомобильных дорог или участков автомобильных дорог по заданному числу параметров с использованием элементов изыскательских работ
	при определении возможности движения транспортного средства, осуществляющего перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов по автомобильной дороге, а также в иных случаях, когда необходимо выявление причин снижения параметров и характеристик элементов автомобильных дорог


Приложение №4
к Положению о проведении оценки технического состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения  на территории администрации сельского поселения Мраковский сельсовет муниципального района Гафурийский район Республики Башкортостан
АКТ
оценки технического состояния автомобильных дорог,
расположенных на территории сельского поселения Мраковский сельсовет муниципального  района Гафурийский район Республики Башкортостан
«06» Мая 2025г.

     Постоянно  действующая   комиссия   комиссии   оценки   технического состояния автомобильных дорог общего пользования  местного  значения   сельского поселения Мраковский сельсовет муниципального  района Гафурийский район Республики Башкортостан от 06.05.2025г. №22 
в составе:

председателя комиссии: Иванова С.В.
секретаря комиссии: Ивановой С.Н.

членов комиссии: Зам.главы Администрации МР Гафурийский район Киекбаев Ф.З.,   Мастер участка  Гафурийского района  АО «Башкиравтодор» Бухарметов Э.М..  
 Комиссия установила следующее:
     1) параметры и  характеристики  автомобильной  дороги,  определяющие степень соответствия нормативным  требованиям  постоянных  (незначительно меняющихся в процессе эксплуатации или меняющихся после  реконструкции  и капитального ремонта) параметров  и  характеристик  автомобильной  дороги (технический уровень автомобильной дороги):
Автомобильные  дороги с. Мраково 
 ул.Партизанская, протяженность 1,435км., покрытие дороги асфальт, год ввода в эксплуатацию  1989г.,

ул.Весенняя, кат.V, протяженность 0,483 км., покрытие дороги гравий,  
ул.Кооперативная, кат.V,  протяженность 1,212 км., покрытие дороги гравий 

ул.Ташлинская,  кат.V,  протяженность 0,840 км., покрытие дороги гравий

ул.Камышлинская, кат.V,  протяженность 0,450 км., покрытие дороги гравий

ул.Школьная, кат.V,  протяженность 0,324 км., покрытие дороги гравий

ул.Мостовая, кат.V,  протяженность 0,319 км., покрытие дороги гравий

ул.Молодежная, кат.V, протяженность 1,063 км., покрытие дороги гравий

ул.Садовая, кат.V,  протяженность 0,482 км., покрытие дороги гравий

ул.Заречная, кат.V, протяженность 0,650 км., покрытие дороги гравий

пер.Советский, кат.V,  протяженность 0,386 км., покрытие дороги гравий

пер.Школьный, кат.V,  протяженность 0,657 км., покрытие дороги гравий
	п/п
	Наименование показателя
	Единица измерения
	Количество

	1.
	Ширина проезжей части и земляного полотна
	пог. м
	 4.5

	2.
	Габарит приближения
	пог. м
	  

	3.
	Длины прямых, число углов поворотов в плане трассы и величины их радиусов
	пог. м
	 

	4.
	Протяженность подъемов и спусков
	пог. м
	 нет

	5.
	Продольный и поперечный уклоны
	градус
	 

	6.
	Высота насыпи и глубина выемки
	пог. м
	 

	7.
	Габариты искусственных дорожных сооружений
	м
	 нет

	8.
	Наличие элементов водоотвода
	шт./м
	 

	9.
	Наличие элементов обустройства дороги и технических средств организации дорожного движения
	шт.
	 40


     2) параметры и  характеристики  автомобильной  дороги,  определяющие степень соответствия  нормативным  требованиям  переменных   параметров и характеристик  автомобильной  дороги,  организации  и  условий  дорожного движения,  изменяющихся  в  процессе  эксплуатации  автомобильной  дороги (эксплуатационное состояние автомобильной дороги):

	п/п
	Наименование показателя
	Характеристики

	1.
	Продольная ровность и колейность дорожного покрытия
	удовлетворительное

	2.
	Сцепные свойства дорожного покрытия и состояние обочин
	удовлетворительное

	3.
	Прочность дорожной одежды
	удовлетворительное

	4.
	Грузоподъемность искусственных дорожных сооружений
	 нет

	5.
	Объем и вид повреждений проезжей части, земляного полотна и системы водоотвода, искусственных дорожных сооружений, элементов обустройства дороги и технических средств организации дорожного движения
	 


      3) характеристики автомобильной  дороги,  определяющие  совокупность показателей,   влияющих   на   эффективность   и      безопасность работы автомобильного транспорта, отражающих интересы  пользователей  и  степень влияния  на  окружающую  среду  (потребительские  свойства  автомобильной дороги):

	п/п
	Наименование показателя
	Характеристики

	1.
	Средняя скорость движения транспортного потока
	 40

	2.
	Безопасность и удобство движения транспортного потока
	 удовлетворительное

	3.
	Пропускная способность автомобильной дороги
	 удовлетворительное

	4.
	Среднегодовая суточная интенсивность движения и состав транспортного потока
	  

	5.
	Способность дороги пропускать транспортные средства с допустимыми для движения осевыми нагрузками, общей массой и габаритами
	 до 10 тонн на ось


 Заключение:

1. Заключение по оценке технического состояния автомобильной дороги:

 Техническое состояние автомобильных дорог на территории сельского поселения Мраковский сельсовет муниципального района Гафурийский район Республики Башкортостан находится в удовлетворительном состоянии
2. Предложения по проведению неотложных и перспективных мероприятий: 

Председатель комиссии 
 ___________________ /_____________________________/

                                               

  (подпись)                     (Ф.И.О.)

Секретарь комиссии   
 ___________________ /_____________________________/

                                   
                (подпись)                   (Ф.И.О.)

Члены комиссии        
___________________ /___ __________________________/

                                              

   (подпись)                    (Ф.И.О.)

                      

___________________ /_____________________________/
                                              

  (подпись)                    (Ф.И.О.)

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации сельского поселения Мраковский сельсовет муниципального района Гафурийский район Республики Башкортостан
 от «06»  мая 2025г.  № 22
Состав
комиссии по оценке технического состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения,  расположенных на территории сельского поселения Мраковский сельсовет муниципального района Гафурийский район Республики Башкортостан
	Председатель комиссии
Иванов Сергей Викторович
	-Глава сельского поселения Мраковский сельсовет муниципального района Гафурийский район Республики Башкортостан


	Иванова С.Н.
	- управделами  сельского поселения Мраковский сельсовет,

 (секретарь комиссии)



	члены комиссии:


	 

	
	

	Киекбаев Ф.З.
	 -  Зам.главы Администрации МР Гафурийский райлн (по согласованию)




Бухарметов Э.М.                      - Мастер участка  Гафурийского района  АО «Башкиравтодор»           

                                             (по согласованию)

Приложение №4
к Положению о проведении оценки технического состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения  на территории администрации сельского поселения Мраковский сельсовет муниципального района Гафурийский район Республики Башкортостан
АКТ
оценки технического состояния автомобильных дорог,
расположенных на территории сельского поселения Мраковский сельсовет муниципального  района Гафурийский район Республики Башкортостан
«06»____мая______ 2025г.

     Постоянно  действующая   комиссия   комиссии   оценки   технического состояния автомобильных дорог общего пользования  местного  значения   сельского поселения Мраковский сельсовет муниципального  района Гафурийский район Республики Башкортостан от 06.05.2025г. №22 
в составе:

председателя комиссии: Иванова С.В.
секретаря комиссии: Ивановой С.Н.

членов комиссии: Зам.главы Администрации МР Гафурийский район Киекбаев Ф.З.,   Мастер участка  Гафурийского района  АО «Башкиравтодор» Бухарметов Э.М..  
 Комиссия установила следующее:
     1) параметры и  характеристики  автомобильной  дороги,  определяющие степень соответствия нормативным  требованиям  постоянных  (незначительно меняющихся в процессе эксплуатации или меняющихся после  реконструкции  и капитального ремонта) параметров  и  характеристик  автомобильной  дороги (технический уровень автомобильной дороги):
Автомобильные  дороги д.Дмитриеква,
ул.Речная, протяженность 1,0 км., покрытие дороги гравий  Категория - V
	п/п
	Наименование показателя
	Единица измерения
	Количество

	1.
	Ширина проезжей части и земляного полотна
	пог. м
	 4

	2.
	Габарит приближения
	пог. м
	  

	3.
	Длины прямых, число углов поворотов в плане трассы и величины их радиусов
	пог. м
	  

	4.
	Протяженность подъемов и спусков
	пог. м
	 нет

	5.
	Продольный и поперечный уклоны
	градус
	 

	6.
	Высота насыпи и глубина выемки
	пог. м
	 

	7.
	Габариты искусственных дорожных сооружений
	м
	 нет

	8.
	Наличие элементов водоотвода
	шт./м
	 

	9.
	Наличие элементов обустройства дороги и технических средств организации дорожного движения
	шт.
	 0


     2) параметры и  характеристики  автомобильной  дороги,  определяющие степень соответствия  нормативным  требованиям  переменных   параметров и характеристик  автомобильной  дороги,  организации  и  условий  дорожного движения,  изменяющихся  в  процессе  эксплуатации  автомобильной  дороги (эксплуатационное состояние автомобильной дороги):

	п/п
	Наименование показателя
	Характеристики

	1.
	Продольная ровность и колейность дорожного покрытия
	удовлетворительное

	2.
	Сцепные свойства дорожного покрытия и состояние обочин
	удовлетворительное

	3.
	Прочность дорожной одежды
	удовлетворительное

	4.
	Грузоподъемность искусственных дорожных сооружений
	 нет

	5.
	Объем и вид повреждений проезжей части, земляного полотна и системы водоотвода, искусственных дорожных сооружений, элементов обустройства дороги и технических средств организации дорожного движения
	 


      3) характеристики автомобильной  дороги,  определяющие  совокупность показателей,   влияющих   на   эффективность   и      безопасность работы автомобильного транспорта, отражающих интересы  пользователей  и  степень влияния  на  окружающую  среду  (потребительские  свойства  автомобильной дороги):

	п/п
	Наименование показателя
	Характеристики

	1.
	Средняя скорость движения транспортного потока
	 40

	2.
	Безопасность и удобство движения транспортного потока
	 удовлетворительное

	3.
	Пропускная способность автомобильной дороги
	 удовлетворительное

	4.
	Среднегодовая суточная интенсивность движения и состав транспортного потока
	 

	5.
	Способность дороги пропускать транспортные средства с допустимыми для движения осевыми нагрузками, общей массой и габаритами
	 до 10 тонн на ось


 Заключение:

1. Заключение по оценке технического состояния автомобильной дороги:

 Техническое состояние автомобильных дорог на территории сельского поселения Мраковский сельсовет муниципального района Гафурийский район Республики Башкортостан находится в удовлетворительном состоянии
2. Предложения по проведению неотложных и перспективных мероприятий:
Председатель комиссии 
 ___________________ /_____________________________/

                                               

  (подпись)                     (Ф.И.О.)

Секретарь комиссии   
 ___________________ /_____________________________/

                                   
                (подпись)                   (Ф.И.О.)

Члены комиссии        
___________________ /___ __________________________/

                                              

   (подпись)                    (Ф.И.О.)

                      

___________________ /_____________________________/

                                              

  (подпись)                    (Ф.И.О.)

Приложение №4
к Положению о проведении оценки технического состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения  на территории администрации сельского поселения Мраковский сельсовет муниципального района Гафурийский район Республики Башкортостан
АКТ
оценки технического состояния автомобильных дорог,
расположенных на территории сельского поселения Мраковский сельсовет муниципального  района Гафурийский район Республики Башкортостан
«__06__»__мая_____ 2025г.

     Постоянно  действующая   комиссия   комиссии   оценки   технического состояния автомобильных дорог общего пользования  местного  значения   сельского поселения Мраковский сельсовет муниципального  района Гафурийский район Республики Башкортостан от 06.05.2025г. №22 
в составе:

председателя комиссии: Иванова С.В.
секретаря комиссии: Ивановой С.Н.

членов комиссии: Зам.главы Администрации МР Гафурийский район Киекбаев Ф.З.,   Мастер участка  Гафурийского района  АО «Башкиравтодор» Бухарметов Э.М..  
 Комиссия установила следующее:
     1) параметры и  характеристики  автомобильной  дороги,  определяющие степень соответствия нормативным  требованиям  постоянных  (незначительно меняющихся в процессе эксплуатации или меняющихся после  реконструкции  и капитального ремонта) параметров  и  характеристик  автомобильной  дороги (технический уровень автомобильной дороги):
Автомобильные  дороги д.Карлы,
ул.Центральная, протяженность 1,0 км., покрытие дороги асфальтовое Категория - V
ул.Заречная, протяженность 0,29 км., покрытие дороги гравий  Категория - V
	п/п
	Наименование показателя
	Единица измерения
	Количество

	1.
	Ширина проезжей части и земляного полотна
	пог. м
	 4

	2.
	Габарит приближения
	пог. м
	 

	3.
	Длины прямых, число углов поворотов в плане трассы и величины их радиусов
	пог. м
	  

	4.
	Протяженность подъемов и спусков
	пог. м
	 нет

	5.
	Продольный и поперечный уклоны
	градус
	 

	6.
	Высота насыпи и глубина выемки
	пог. м
	  

	7.
	Габариты искусственных дорожных сооружений
	м
	 нет

	8.
	Наличие элементов водоотвода
	шт./м
	 

	9.
	Наличие элементов обустройства дороги и технических средств организации дорожного движения
	шт.
	 5


     2) параметры и  характеристики  автомобильной  дороги,  определяющие степень соответствия  нормативным  требованиям  переменных   параметров и характеристик  автомобильной  дороги,  организации  и  условий  дорожного движения,  изменяющихся  в  процессе  эксплуатации  автомобильной  дороги (эксплуатационное состояние автомобильной дороги):

	п/п
	Наименование показателя
	Характеристики

	1.
	Продольная ровность и колейность дорожного покрытия
	удовлетворительное

	2.
	Сцепные свойства дорожного покрытия и состояние обочин
	удовлетворительное

	3.
	Прочность дорожной одежды
	удовлетворительное

	4.
	Грузоподъемность искусственных дорожных сооружений
	 нет

	5.
	Объем и вид повреждений проезжей части, земляного полотна и системы водоотвода, искусственных дорожных сооружений, элементов обустройства дороги и технических средств организации дорожного движения
	 


      3) характеристики автомобильной  дороги,  определяющие  совокупность показателей,   влияющих   на   эффективность   и      безопасность работы автомобильного транспорта, отражающих интересы  пользователей  и  степень влияния  на  окружающую  среду  (потребительские  свойства  автомобильной дороги):

	п/п
	Наименование показателя
	Характеристики

	1.
	Средняя скорость движения транспортного потока
	 40

	2.
	Безопасность и удобство движения транспортного потока
	 удовлетворительное

	3.
	Пропускная способность автомобильной дороги
	 удовлетворительное

	4.
	Среднегодовая суточная интенсивность движения и состав транспортного потока
	 

	5.
	Способность дороги пропускать транспортные средства с допустимыми для движения осевыми нагрузками, общей массой и габаритами
	 до 3 тонн на ось


 Заключение:

1. Заключение по оценке технического состояния автомобильной дороги:

 Техническое состояние автомобильных дорог на территории сельского поселения Мраковский сельсовет муниципального района Гафурийский район Республики Башкортостан находится в удовлетворительном состоянии
2. Предложения по проведению неотложных и перспективных мероприятий:
Председатель комиссии 
 ___________________ /_____________________________/

                                               

  (подпись)                     (Ф.И.О.)

Секретарь комиссии   
 ___________________ /_____________________________/

                                   
                (подпись)                   (Ф.И.О.)

Члены комиссии        
___________________ /___ __________________________/

                                              

   (подпись)                    (Ф.И.О.)

                      

___________________ /_____________________________/

                                              

  (подпись)                    (Ф.И.О.)

                     

 ___________________ /_____________________________/

Приложение №4
к Положению о проведении оценки технического состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения  на территории администрации сельского поселения Мраковский сельсовет муниципального района Гафурийский район Республики Башкортостан
АКТ
оценки технического состояния автомобильных дорог,
расположенных на территории сельского поселения Мраковский сельсовет муниципального  района Гафурийский район Республики Башкортостан
«_06___»____мая_____ 2025г.

     Постоянно  действующая   комиссия   комиссии   оценки   технического состояния автомобильных дорог общего пользования  местного  значения   сельского поселения Мраковский сельсовет муниципального  района Гафурийский район Республики Башкортостан от 06.05.2025г. №22 
в составе:

председателя комиссии: Иванова С.В.
секретаря комиссии: Ивановой С.Н.

членов комиссии: Зам.главы Администрации МР Гафурийский район Киекбаев Ф.З.,   Мастер участка  Гафурийского района  АО «Башкиравтодор» Бухарметов Э.М..  
 Комиссия установила следующее:
     1) параметры и  характеристики  автомобильной  дороги,  определяющие степень соответствия нормативным  требованиям  постоянных  (незначительно меняющихся в процессе эксплуатации или меняющихся после  реконструкции  и капитального ремонта) параметров  и  характеристик  автомобильной  дороги (технический уровень автомобильной дороги):
Автомобильные  дороги д.Новотроевка,

ул.Шоссейная, протяженность 0,722 км., покрытие дороги гравийное 
Категория - V

	п/п
	Наименование показателя
	Единица измерения
	Количество

	1.
	Ширина проезжей части и земляного полотна
	пог. м
	4

	2.
	Габарит приближения
	пог. м
	 

	3.
	Длины прямых, число углов поворотов в плане трассы и величины их радиусов
	пог. м
	 

	4.
	Протяженность подъемов и спусков
	пог. м
	 нет

	5.
	Продольный и поперечный уклоны
	градус
	 

	6.
	Высота насыпи и глубина выемки
	пог. м
	

	7.
	Габариты искусственных дорожных сооружений
	м
	 нет

	8.
	Наличие элементов водоотвода
	шт./м
	 

	9.
	Наличие элементов обустройства дороги и технических средств организации дорожного движения
	шт.
	 2


     2) параметры и  характеристики  автомобильной  дороги,  определяющие степень соответствия  нормативным  требованиям  переменных   параметров и характеристик  автомобильной  дороги,  организации  и  условий  дорожного движения,  изменяющихся  в  процессе  эксплуатации  автомобильной  дороги (эксплуатационное состояние автомобильной дороги):

	п/п
	Наименование показателя
	Характеристики

	1.
	Продольная ровность и колейность дорожного покрытия
	удовлетворительное

	2.
	Сцепные свойства дорожного покрытия и состояние обочин
	удовлетворительное

	3.
	Прочность дорожной одежды
	удовлетворительное

	4.
	Грузоподъемность искусственных дорожных сооружений
	 нет

	5.
	Объем и вид повреждений проезжей части, земляного полотна и системы водоотвода, искусственных дорожных сооружений, элементов обустройства дороги и технических средств организации дорожного движения
	 


      3) характеристики автомобильной  дороги,  определяющие  совокупность показателей,   влияющих   на   эффективность   и      безопасность работы автомобильного транспорта, отражающих интересы  пользователей  и  степень влияния  на  окружающую  среду  (потребительские  свойства  автомобильной дороги):

	п/п
	Наименование показателя
	Характеристики

	1.
	Средняя скорость движения транспортного потока
	 40

	2.
	Безопасность и удобство движения транспортного потока
	 удовлетворительное

	3.
	Пропускная способность автомобильной дороги
	 удовлетворительное

	4.
	Среднегодовая суточная интенсивность движения и состав транспортного потока
	 

	5.
	Способность дороги пропускать транспортные средства с допустимыми для движения осевыми нагрузками, общей массой и габаритами
	 до 3 тонн на ось


 Заключение:

1. Заключение по оценке технического состояния автомобильной дороги:

 Техническое состояние автомобильных дорог на территории сельского поселения Мраковский сельсовет муниципального района Гафурийский район Республики Башкортостан находится в удовлетворительном состоянии
2. Предложения по проведению неотложных и перспективных мероприятий:
Председатель комиссии 
 ___________________ /_____________________________/

                                               

  (подпись)                     (Ф.И.О.)

Секретарь комиссии   
 ___________________ /_____________________________/

                                   
                (подпись)                   (Ф.И.О.)

Члены комиссии        
___________________ /___ __________________________/

                                              

   (подпись)                    (Ф.И.О.)

                      

___________________ /_____________________________/

                                              

  (подпись)                    (Ф.И.О.)

Приложение №4
к Положению о проведении оценки технического состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения  на территории администрации сельского поселения Мраковский сельсовет муниципального района Гафурийский район Республики Башкортостан
АКТ
оценки технического состояния автомобильных дорог,
расположенных на территории сельского поселения Мраковский сельсовет муниципального  района Гафурийский район Республики Башкортостан
«__06__»____мая____ 2025г.

     Постоянно  действующая   комиссия   комиссии   оценки   технического состояния автомобильных дорог общего пользования  местного  значения   сельского поселения Мраковский сельсовет муниципального  района Гафурийский район Республики Башкортостан от 06.05.2025г. №22 
в составе:

председателя комиссии: Иванова С.В.
секретаря комиссии: Ивановой С.Н.

членов комиссии: Зам.главы Администрации МР Гафурийский район Киекбаев Ф.З.,   Мастер участка  Гафурийского района  АО «Башкиравтодор» Бухарметов Э.М..  
 Комиссия установила следующее:
     1) параметры и  характеристики  автомобильной  дороги,  определяющие степень соответствия нормативным  требованиям  постоянных  (незначительно меняющихся в процессе эксплуатации или меняющихся после  реконструкции  и капитального ремонта) параметров  и  характеристик  автомобильной  дороги (технический уровень автомобильной дороги):
Автомобильные  дороги д.Красный Октябрь,

ул.Бельская, протяженность 0,560 км., покрытие дороги гравийное 
Категория - V

	п/п
	Наименование показателя
	Единица измерения
	Количество

	1.
	Ширина проезжей части и земляного полотна
	пог. м
	 4

	2.
	Габарит приближения
	пог. м
	 

	3.
	Длины прямых, число углов поворотов в плане трассы и величины их радиусов
	пог. м
	

	4.
	Протяженность подъемов и спусков
	пог. м
	 нет

	5.
	Продольный и поперечный уклоны
	градус
	 

	6.
	Высота насыпи и глубина выемки
	пог. м
	 

	7.
	Габариты искусственных дорожных сооружений
	м
	 нет

	8.
	Наличие элементов водоотвода
	шт./м
	 

	9.
	Наличие элементов обустройства дороги и технических средств организации дорожного движения
	шт.
	 0


     2) параметры и  характеристики  автомобильной  дороги,  определяющие степень соответствия  нормативным  требованиям  переменных   параметров и характеристик  автомобильной  дороги,  организации  и  условий  дорожного движения,  изменяющихся  в  процессе  эксплуатации  автомобильной  дороги (эксплуатационное состояние автомобильной дороги):

	п/п
	Наименование показателя
	Характеристики

	1.
	Продольная ровность и колейность дорожного покрытия
	удовлетворительное

	2.
	Сцепные свойства дорожного покрытия и состояние обочин
	удовлетворительное

	3.
	Прочность дорожной одежды
	удовлетворительное

	4.
	Грузоподъемность искусственных дорожных сооружений
	 нет

	5.
	Объем и вид повреждений проезжей части, земляного полотна и системы водоотвода, искусственных дорожных сооружений, элементов обустройства дороги и технических средств организации дорожного движения
	 


      3) характеристики автомобильной  дороги,  определяющие  совокупность показателей,   влияющих   на   эффективность   и      безопасность работы автомобильного транспорта, отражающих интересы  пользователей  и  степень влияния  на  окружающую  среду  (потребительские  свойства  автомобильной дороги):

	п/п
	Наименование показателя
	Характеристики

	1.
	Средняя скорость движения транспортного потока
	 40

	2.
	Безопасность и удобство движения транспортного потока
	 удовлетворительное

	3.
	Пропускная способность автомобильной дороги
	 удовлетворительное

	4.
	Среднегодовая суточная интенсивность движения и состав транспортного потока
	  

	5.
	Способность дороги пропускать транспортные средства с допустимыми для движения осевыми нагрузками, общей массой и габаритами
	 до 10 тонн на ось


 Заключение:

1. Заключение по оценке технического состояния автомобильной дороги:

 Техническое состояние автомобильных дорог на территории сельского поселения Мраковский сельсовет муниципального района Гафурийский район Республики Башкортостан находится в удовлетворительном состоянии
2. Предложения по проведению неотложных и перспективных мероприятий: 
Председатель комиссии 
 ___________________ /_____________________________/

                                               

  (подпись)                     (Ф.И.О.)

Секретарь комиссии   
 ___________________ /_____________________________/

                                   
                (подпись)                   (Ф.И.О.)

Члены комиссии        
___________________ /___ __________________________/

                                              

   (подпись)                    (Ф.И.О.)

                      

___________________ /_____________________________/

                                              

  (подпись)                    (Ф.И.О.)

